RF Deactivation
===============

SOH <add h> <add l> STX ‘3’ ‘8’ ETX <bcc> CR

0x01 = SOH
0x46 = „F“, Geräteadresse high nibble
0x46 = „F“, Device address low nibble
0x02 = STX
0x33 = „3“
0x38 = „8“
0x03 = ETX
 <bcc>
0x0D = CR

In hexadecimal values: 
01 46 46 02 33 38 03 0B 0D



RF Activation
=============

SOH <add h> <add l> STX ‘3’ ‘9’ ETX <bcc> CR

0x01 = SOH
0x46 = „F“, Geräteadresse high nibble
0x46 = „F“, Device address low nibble
0x02 = STX
0x33 = „3“
0x39 = „9“
0x03 = ETX
 <bcc>
0x0D = CR

In hexadecimal values: 
01 46 46 02 33 39 03 0A 0D



Confirmation/Rejection from Bluebox
===================================

Reply from RFID to PC/PLC:
SOH <add h> <add l> NAK <bcc> CR
SOH <add h> <add l> ACK <bcc> CR

