Antenna Tuning

SOH <add h> <add l> STX ‘D’ ‘4’ ETX <bcc> CR

0x01 = SOH
0x46 = „F“, Geräteadresse high nibble
0x46 = „F“, Device address low nibble
0x02 = STX
0x44 = „D“
0x34 = „4“
0x03 = ETX
 <bcc>
0x0D = CR

In hexadecimal values: 
01 46 46 02 44 34 03 70 0D

Reply from Bluebox:
01 46 46 06 07 0D
